Conclusión

Con esta práctica se nos dio la oportunidad de ver como trabajaba STP, configurando 3 switches y dos computadoras, entrando en el modo debug en el switch 3 donde se nos da la instrucción de apagar el puerto fa0/1 el cual es el puerto raíz y este automáticamente pasa esa función al fa0/3, también, aunque no venía en la práctica mandamos un ping de computadora a computadora y logramos visualizar los eventos de STP