|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Interfaz | Direccion Ipv4 | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| No. de dispositivos |
| B1 | S0/0/0 | 10.3.49.137 | 255.255.255.252 |  |
| S0/0/1 | 10.3.49.130 | 255.255.255.252 |  |
| S0/1/0 | 10.3.49.134 | 255.255.255.252 |  |
| B2 | S0/0 | 10.3.49.129 | 255.255.255.252 |  |
| G2/0 | 10.3.49.126 | 255.255.255.128 |  |
| B3 | S0/0 | 10.3.49.133 | 255.255.255.252 |  |
| A1 | G0/0 | 10.3.49.142 | 255.255.255.252 |  |
| G0/1 | 10.3.49.149 | 255.255.255.252 |  |
| A2 | G0/0 | 10.3.49.150 | 255.255.255.252 |  |
| G0/1 | 10.3.49.146 | 255.255.255.252 |  |
| S0/0/0 | 10.3.49.153 | 255.255.255.252 |  |
| A3 | G0/0 | 10.3.49.141 | 255.255.255.252 |  |
| G0/1 | 10.3.49.145 | 255.255.255.252 |  |
| S0/0/0 | 10.3.49.138 | 255.255.255.252 |  |
| C1 | G0/0 | 10.3.48.254 | 255.255.255.0 |  |
| S0/0/0 | 10.3.49.154 | 255.255.255.252 |  |
| Server0 |  | 10.3.149.1 | 255.255.255.128 | 10.3.49.126 |
| Server1 |  | 10.3.149.2 | 255.255.255.128 | 10.3.49.126 |