|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo | Interfaz | Direccion Ipv4 | Máscara de subred | Gateway predeterminado |
| Dirección/Prefijo IPv6 | | No. de dispositivos |
| B1-R1 | S0/0/0 | 10.129.207.238 | 255.255.255.252 |  |
|  | |
| S0/0/1 | 10.129.207.234 | 255.255.255.252 |  |
|  | |
| G0/0 | 10.129.207.254 | 255.255.255.240 | 12 |
|  | |
| SW1-B1-R1 |  | 10.129.207.253 | 255.255.255.240 |  |
|  | |
| Servidor FTP/TFTP |  | 10.129.207.241 | 255.255.255.240 |  |
|  | |
| Servidor de correo y NTP |  | 10.129.207.242 | 255.255.255.240 |  |
|  | |
| Servidor DNS y syslog |  | 10.129.207.243 | 255.255.255.240 |  |
|  | |
| Servidor WEB interno  Servidor WEB publico |  | 10.129.207.244 | 255.255.255.240 |  |
|  | |
| Lap-Admon |  | 10.129.207.245 | 255.255.255.240 |  |
|  | |
| SW1-B2R1  S1-S2-S3-S4-S5 | Vlan 10 | 10.129.255.254 | 255.255.248.0 | 2000 |
|  | |
| Vlan 20 | 10.129.247.254 | 255.255.252.0 | 800 |
|  | |
| Vlan 30 | 10.129.243.254 | 255.255.252.0 | 1000 |
|  | |
| Vlan 100 | 10.129.239.254 | 255.255.255.224 | 30 |
|  | |
| Vlan 99 | 10.129.239.222 | 255.255.255.248 |  |
|  | |
| S0/0/0 | 10.129.207.230 | 255.255.255.252 |  |
|  | |
| S0/0/1 | 10.129.207.233 | 255.255.255.252 |  |
|  | |
| SW1-B3R1  S1-S2-S3 | Vlan 10 | 10.129.223.254 | 255.255.248.0 | 1200 |
|  | |
| Vlan 20 | 10.129.211.254 | 255.255.254.0 | 500 |
|  | |
| Vlan 30 | 10.129.215.254 | 255.255.252.0 | 640 |
|  | |
| Vlan 100 | 10.129.209.254 | 255.255.255.128 | 64 |
|  | |
| Vlan 99 | 10.129.209.126 | 255.255.255.248 |  |
|  | |
| S0/0/0 | 10.129.207.229 | 255.255.255.252 |  |
|  |  | |
| Se0/0/1 | 10.129.207.226 | 255.255.255.252 |  |
|  |  | |
| B4-R1 | G0/0 | 10.129.191.254 | 255.255.248.0 | 1800 |
|  | |
| S0/0/0 | 10.129.179.253 | 255.255.255.252 |  |
|  | |  |
| B5-R1 | G0/0 | 10.129.183.254 | 255.255.252.0 | 1000 |
|  | |
| S0/0/0 | 10.129.179.254 | 255.255.255.252 |  |
|  | |
| S0/1/0 | 10.129.179.249 | 255.255.255.252 |  |
|  | |
| B1 | S0/0/0 | 10.129.207.237 | 255.255.255.252 |  |
|  | |
| S0/0/1 | 10.129.207.225 | 255.255.255.252 |  |
|  | |
| S0/1/0 | 10.129.179.250 | 255.255.255.252 |  |
|  | |
| SW5-B2-R1 |  | 10.129.239.221 | 255.255.255.248 |  |
|  | |
| SW4-B2-R1 |  | 10.129.239.220 | 255.255.255.248 |  |
|  | |
| SW3-B2-R1 |  | 10.129.239.219 | 255.255.255.248 |  |
|  | |
| SW2-B2-R1 |  | 10.129.239.218 | 255.255.255.248 |  |
|  | |
| SW1-B2-R1 |  | 10.129.239.217 | 255.255.255.248 |  |
|  | |
| SW3-B3-R1 |  | 10.129.209.125 | 255.255.255.248 |  |
|  | |
| SW2-B3-R1 |  | 10.129.209.124 | 255.255.255.248 |  |
|  | |
| SW1-B3-R1 |  | 10.129.209.123 | 255.255.255.248 |  |
|  | |
| SW1-B1-R1 |  | 10.129.207.253 | 255.255.255.240 |  |
|  | |
| SW1-B5-R1 |  | 10.129.183.253 | 255.255.252.0 |  |
|  | |
| SW1-B4-R1 |  | 10.129.191.253 | 255.255.248.0 |  |
|  | |